
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.2xx v1

Radziņatslēgas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.201 Radziņatslēga 4x5 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1607.202 Radziņatslēga 6x7 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.203 Radziņatslēga 8x9 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.204 Radziņatslēga 10x11 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.205 Radziņatslēga 12x13 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.206 Radziņatslēga 14x15 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.207 Radziņatslēga 16x17 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.208 Radziņatslēga 18x19 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.209 Radziņatslēga 20x22 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.210 Radziņatslēga 21x23 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.211 Radziņatslēga 24x26 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.212 Radziņatslēga 25x28 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.213 Radziņatslēga 27x30 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.214 Radziņatslēga 32x36 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 10102:2018 Assembly tools for screws and nuts -- Double-headed open-ended engineers' wrenches -- Outside dimensions | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** | | |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 4x5 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 6x7 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 8x9 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 10x11 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 12x13 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 14x15 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 16x17 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 18x19 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 20x22 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 21x23 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 24x26 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 25x28 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 27x30 | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēga divpusējā 32x36 | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no hromēts leģēts tērauds (chrome alloy steel) ar hroma pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Radziņatslēgas ar 15 ̊ liekumu (skatīt attēlu) | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)