TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.3xx v1

Kombinētā atslēga

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.301 Kombinētā atslēga, 6mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1607.302 Kombinētā atslēga, 7mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.303 Kombinētā atslēga, 8mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.304 Kombinētā atslēga, 9mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.305 Kombinētā atslēga, 10mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.306 Kombinētā atslēga, 11mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.307 Kombinētā atslēga, 12mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.308 Kombinētā atslēga, 13mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.309 Kombinētā atslēga, 14mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.310 Kombinētā atslēga, 15mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.311 Kombinētā atslēga, 16mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.312 Kombinētā atslēga, 17mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.313 Kombinētā atslēga, 18mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.314 Kombinētā atslēga, 19mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.315 Kombinētā atslēga, 20mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.316 Kombinētā atslēga, 21mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.317 Kombinētā atslēga, 22mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.318 Kombinētā atslēga, 23mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.319 Kombinētā atslēga, 24mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.320 Kombinētā atslēga, 25mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.321 Kombinētā atslēga, 26mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.322 Kombinētā atslēga, 27mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.323 Kombinētā atslēga, 28mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.324 Kombinētā atslēga, 29mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.325 Kombinētā atslēga, 30mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.326 Kombinētā atslēga, 32mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.327 Kombinētā atslēga, 34mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.328 Kombinētā atslēga, 36mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.329 Kombinētā atslēga, 38mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.330 Kombinētā atslēga, 41mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 7738:2015 Assembly tools for screws and nuts -- Combination wrenches -- Lengths of wrenches and maximum thickness of heads | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 6 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 7 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 8 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 9 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 10 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 11 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 12 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 13 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 14 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 15 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 16 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 17 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 18 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 19 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 20 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 21 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 22 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 23 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 24 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 25 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 26 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 27 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 28 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 29 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 30mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 32mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 34mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 36mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 38mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Kombinētā atslēga 41mm | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no hromēts leģēts tērauds (chrome alloy steel) ar hroma pārklājumu  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēga ar 15 ̊ liekumu (skatīt attēlu)  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)