
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.4xx v1

Gredzenatslēga

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.401 Gredzenatslēga, 6x7 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1607.402 Gredzenatslēga, 8x9 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.403 Gredzenatslēga, 10x11 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.404 Gredzenatslēga, 12x13 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.405 Gredzenatslēga, 14x15 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.406 Gredzenatslēga, 16x17 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.407 Gredzenatslēga, 18x19 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.408 Gredzenatslēga, 20x22 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.409 Gredzenatslēga, 21x23 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.410 Gredzenatslēga, 24x26 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.411 Gredzenatslēga, 25x28 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.412 Gredzenatslēga, 27x32 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.413 Gredzenatslēga, 30x34 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.414 Gredzenatslēga, 36x41 | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: [ISO 10104:2018 Assembly tools for screws and nuts -- Double-headed box wrenches, deep offset and modified offset -- Outside dimensions](https://www.iso.org/contents/data/standard/07/19/71909.html) | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** | | |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 6x7 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 8x9 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 10x11 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 12x13 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 14x15 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 16x17 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 18x19 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 20x22 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 21x23 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 24x26 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 25x28 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 27x30 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 32x36 | Atbilst |  |  |  |
|  | Gredzenatslēga 32x36 | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no hromēts leģēts tērauds (chrome alloy steel) ar hroma pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)