TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.5xx v1

Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.501 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 1,5mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1607.502 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 2mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.503 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 2,5mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.504 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 3mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.505 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 4mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.506 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 5mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.507 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 6mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.508 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 7mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.509 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 8mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.510 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 9mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.511 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 10mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.512 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 11mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.513 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 12mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.514 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) 14mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2936:2014 Assembly tools for screws and nuts -- Hexagon socket screw keys | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 1.5mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 2mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 2.5mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 3mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 4mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 5mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 6mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 7mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 8mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 9mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 10mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 11mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 12mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēga 14mm | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija (chrome vanadium)  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas garums- garas, atbilstoši 19. punkta standarta klasifikācijai | Atbilst |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēgas liekums 90 ̊  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)