
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.7xx v1

Cauruļatslēga (roratslēga)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.701 Cauruļatslēga (roratslēga), A formas, 1″ [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 1607.702 Cauruļatslēga (roratslēga), A formas, 2″ | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.703 Cauruļatslēga (roratslēga), A formas, 4″ | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.704 Cauruļatslēga (roratslēga), B formas, 1″ | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.705 Cauruļatslēga (roratslēga), B formas, 2″ | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.706 Cauruļatslēga (roratslēga), C formas, 1″ | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.707 Cauruļatslēga (roratslēga), C formas, 3″ | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: DIN 5234 Pipe wrenches; swedish pattern vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** | | |  |  |  |
|  | Cauruļatslēga 1” Form A |  |  |  |  |
|  | Atslēgas garums | 300-400 mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atvērums | 39-45mm |  |  |  |
|  | Cauruļatslēga 2” Form A |  |  |  |  |
|  | Atslēgas garums | 550-650 mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atvērums | 75-85mm |  |  |  |
|  | Cauruļatslēga 4” Form A |  |  |  |  |
|  | Atslēgas garums | 750-950 mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atvērums | 125-135mm |  |  |  |
|  | Cauruļatslēga 1” Form B |  |  |  |  |
|  | Atslēgas garums | 300-400 mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atvērums | 41-47mm |  |  |  |
|  | Cauruļatslēga 2” Form B |  |  |  |  |
|  | Atslēgas garums | 570-650 mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atvērums | 75-85mm |  |  |  |
|  | Cauruļatslēga 1” Form C |  |  |  |  |
|  | Atslēgas garums | 300-400 mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atvērums | 45-50mm |  |  |  |
|  | Cauruļatslēga 3” Form C |  |  |  |  |
|  | Atslēgas garums | 600-660 mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atvērums | 105-125mm |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma-vanādija (chrome-vanadium special steel), zobi rūdīti (Fully tempered, teeth additionally flame hardened). | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



DIN 5234 Form A



DIN 5234 Form B



DIN 5234 Form C

1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-4)