TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1607.8xx v1

Ratatslēga (gala atslēga)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1607.801 Ratatslēga (gala atslēga) 6x7mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1607.802 Ratatslēga (gala atslēga) 8x9mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.803 Ratatslēga (gala atslēga) 10x11mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.804 Ratatslēga (gala atslēga) 12x13mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.805 Ratatslēga (gala atslēga) 14x15mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.806 Ratatslēga (gala atslēga) 16x17mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.807 Ratatslēga (gala atslēga) 18x19mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.808 Ratatslēga (gala atslēga) 20x22mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.809 Ratatslēga (gala atslēga) 21x23mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1607.810 Ratatslēga (gala atslēga) 24x27mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 1711-1:2016 Assembly tools for screws and nuts -- Technical specifications -- Part 1: Hand-operated wrenches and sockets | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Ratatslēga 6x7 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 8x9 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 10x11 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 12x13 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 14x15 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 16x17 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 18x19 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 20x22 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 21x23 | Atbilst |  |  |  |
|  | Ratatslēga 24x27 | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no hromēts leģēts tērauds (chrome alloy steel) ar hroma pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)