
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1608.006 v1

Muciņatslēgu komplekts

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.006 Muciņatslēgu komplekts[[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-1:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 1: Hand-operated sockets vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 1174-1:2011 Assembly tools for screws and nuts -- Driving squares -- Part 1: Driving squares for hand socket tools vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 3315:2018Assembly tools for screws and nuts — Driving parts for hand-operated square drive socket wrenches — Dimensions and tests vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** | | |  |  |  |
|  | Muciņatslēgu izmēri atbilstoši 6. punktā norādītajam standartam Klasifikācija – standarta. | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas paredzētas rokas instrumentiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Komplektā vismaz uzskaitītie muciņatslēgu izmēri: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24mm | Norādīt komplektā iekļauto atslēgu izmērus |  |  |  |
|  | T-tipa rokturis atbilstoši 8. punktā norādītajam standartam | Atbilst |  |  |  |
|  | Roktura garums | 270-300mm |  |  |  |
|  | Sprūdrata atslēga atbilstoši 8. punktā norādītajam standartam | Atbilst |  |  |  |
|  | Sprūda mehānisms-zobu skaits | ≥72 |  |  |  |
|  | Minimālai zobu nobīdes leņķis | ≤5ᴼ |  |  |  |
|  | Rokturis ar pretslīdes pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Pagarinājums īsais atbilstoši 8. punktā norādītajam standartam | Atbilst |  |  |  |
|  | Pagarinājuma garums | 125-140mm |  |  |  |
|  | Pagarinājums garais atbilstoši 8. punktā norādītajam standartam | Atbilst |  |  |  |
|  | Pagarinājuma garums | 245-260mm |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija ar hroma pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgu pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |
|  | Ievietots izturīgā plastikāta vai tēraudloksnes kārbā ar noņemamu vai aizveramu vāku | Atbilst |  |  |  |
|  | Individuālas visu elementu fiksācijas vietas | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)