TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1608.009 v1

Muciņatslēgu komplekts seškanšu ½ 5-17mm

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.009 Muciņatslēgu komplekts seškanšu,1/2" 5-17mm | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 1711-1:2016 Assembly tools for screws and nuts -- Technical specifications -- Part 1: Hand-operated wrenches and sockets | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-1:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 1: Hand-operated sockets | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 1174-1:2011 Assembly tools for screws and nuts -- Driving squares -- Part 1: Driving squares for hand socket tools | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: DIN 7422 Bits with square drive for hexagon socket screws, hand operated. | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija | Pievienota |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs  | 5 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs | 6 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs | 7 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs | 8 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs | 9 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs | 10 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs | 12 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs | 14 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēgas izmērs | 17 mm |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija ar hroma pārklājumu  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgu pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L1) | 55-65mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L2) | 21-25mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d) | 24-28mm |  |  |  |
|  | Ievietots izturīgā plastikāta vai tēraudloksnes kārbā ar noņemamu vai aizveramu vāku | Atbilst |  |  |  |
|  | Individuālas visu elementu fiksācijas vietas | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

 

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)