TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1608.010 v1

Muciņatslēgu komplekts, triecienmuciņas, 1/2", 13-24 mm, īsas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.010 Muciņatslēgu komplekts, triecienmuciņas, 1/2", 13-24mm, īsas [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 1711-2:2016 Assembly tools for screws and nuts -- Technical specifications -- Part 2: Machine-operated sockets (impact) | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-2:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 2: Machine-operated sockets ("impact") | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija | Pievienota |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 13 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs  | 13 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 33-40mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 17.5-21mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 24.5-25.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 15 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs  | 15 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 33-40mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 22-24mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 29.5-30.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 16 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs  | 16 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 33-40mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 22.5-25.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 29.5-30.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 17 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs  | 17 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 33-40mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 26-26.7mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 29.5-30.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 18 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs  | 18 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 33-40mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 27-28mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 29.5-30.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 19 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs  | 19 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 33-40mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 27-29mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 29.5-30.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 21 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs  | 22 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 36-43mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 32-33mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 29.5-30.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 24 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs  | 24 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 36-45mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 34.5-35.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 29.5-30.5mm |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no leģēta tērauda, matēta virsma  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas galviņas pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Ievietots izturīgā plastikāta vai tēraudloksnes kārbā ar noņemamu vai aizveramu vāku | Atbilst |  |  |  |
|  | Individuālas visu elementu fiksācijas vietas | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)