

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1608.011 v1

Muciņatslēgu komplekts, 1/4"

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.011 Muciņatslēgu komplekts, 1/4" [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 1711-1:2016 Assembly tools for screws and nuts — Technical specifications — Part 1: Hand-operated wrenches and sockets | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-1:2017 Assembly tools for screws and nuts — Square drive sockets — Part 1: Hand-operated sockets | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 1174-1:2011 Assembly tools for screws and nuts — Driving squares — Part 1: Driving squares for hand socket tools | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Izmēri** | | |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 5.5 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 5.5 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 21.5-23.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 8-9mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 10.5-11.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 6 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 6 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 21.5-23.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 9-10mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 10.5-11.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 7 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 7 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 21.5-23.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 10.5-11.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 10.5-11.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 8 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 8 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 21.5-23.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 11.5-12.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 11.5-12.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 9 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 9 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 21.5-23.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 12.5-13.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 12.5-13.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 10 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 10 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 21.5-23.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 14.5-15mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 14.5-15mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 11 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 11 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 21.5-23.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 15-16mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 15-16mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 12 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 12 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 36-45mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 16-17.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 16-17.5mm |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 13 mm |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izmērs | 13 mm |  |  |  |
|  | Atslēgas garums (L) | 36-45mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d1) | 17-18.5mm |  |  |  |
|  | Atslēgas darba plaknes biezums (d2) | 17-18.5mm |  |  |  |
|  | Skrūvgrieža uzgalis (Phillips) | PH1 |  |  |  |
|  | Skrūvgrieža uzgalis (Phillips) | PH2 |  |  |  |
|  | Skrūvgrieža uzgalis (Pozidriv) | PZ1 |  |  |  |
|  | Skrūvgrieža uzgalis (Pozidriv) | PZ2 |  |  |  |
|  | Skrūvgrieža uzgalis (Flat tipa) | 0.6mm |  |  |  |
|  | Skrūvgrieža uzgalis (Flat tipa) | 0.8mm |  |  |  |
|  | Skrūvgrieža uzgalis (Flat tipa) | 1.2mm |  |  |  |
|  | T-tipa rokturis |  |  |  |  |
|  | Roktura garums | 100-140mm |  |  |  |
|  | Svars | 0.35-0.55kg |  |  |  |
|  | Sprūdrata atslēga |  |  |  |  |
|  | Sprūda mehānisms-zobu skaits | ≥72 |  |  |  |
|  | Minimālai zobu nobīdes leņķis | ≤5ᴼ |  |  |  |
|  | Atslēgas garums | 105-155 mm |  |  |  |
|  | Svars | 0.070- 0.150 kg |  |  |  |
|  | Rokturis ar pretslīdes pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Pagarinājums īsais |  |  |  |  |
|  | Pagarinājuma garums | 50-55mm |  |  |  |
|  | Svars | 0.028-0.035kg |  |  |  |
|  | Pagarinājums garais |  |  |  |  |
|  | Pagarinājuma garums | 95-110mm |  |  |  |
|  | Svars | 0.04-0.05kg |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija ar hroma pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas galviņas pievienojums 1/4” | Atbilst |  |  |  |
|  | Ievietots izturīgā plastikāta vai tēraudloksnes kārbā ar noņemamu vai aizveramu vāku | Atbilst |  |  |  |
|  | Individuālas visu elementu fiksācijas vietas | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)