
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1608.013 v1

Muciņatslēgu komplekts, triecienmuciņas, 1/2", 10-24mm, garas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.013 Muciņatslēgu komplekts, triecienmuciņas, 1/2", 10-24mm, garas[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-2:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 2: Machine-operated sockets ("impact") | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** | | |  |  |  |
|  | Garums atbilstoši standartam: ISO 2725-2:2017 | ≥75 mm |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 10 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 12 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 13 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 14 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 17 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 19 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 22 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 24 mm | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no leģēta tērauda(Chrome Alloy Steel, gunmetal finish) | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas paredzētas mehāniskajiem instrumentiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas galviņas pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |
|  | Ievietots izturīgā plastikāta vai tēraudloksnes kārbā ar noņemamu vai aizveramu vāku | Atbilst |  |  |  |
|  | Individuālas visu elementu fiksācijas vietas | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)