TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1608.1xx v1

Seškanšu muciņatslēga

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)**  | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.101 Seškanšu muciņatslēga 8mm [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 1608.102 Seškanšu muciņatslēga 9mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.103 Seškanšu muciņatslēga 10mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.104 Seškanšu muciņatslēga 11mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.105 Seškanšu muciņatslēga 12mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.106 Seškanšu muciņatslēga 13mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.107 Seškanšu muciņatslēga 14mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.108 Seškanšu muciņatslēga 15mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.109 Seškanšu muciņatslēga 16mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.110 Seškanšu muciņatslēga 17mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.111 Seškanšu muciņatslēga 18mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.112 Seškanšu muciņatslēga 19mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.113 Seškanšu muciņatslēga 20mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.114 Seškanšu muciņatslēga 21mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.115 Seškanšu muciņatslēga 22mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.116 Seškanšu muciņatslēga 23mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.117 Seškanšu muciņatslēga 24mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.118 Seškanšu muciņatslēga 25mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.119 Seškanšu muciņatslēga 26mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.120 Seškanšu muciņatslēga 27mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.121 Seškanšu muciņatslēga 28mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.122 Seškanšu muciņatslēga 29mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.123 Seškanšu muciņatslēga 30mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.124 Seškanšu muciņatslēga 32mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.125 Seškanšu muciņatslēga 34mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-1:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 1: Hand-operated sockets vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 8 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 9 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 10 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 11 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 12 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 13 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 14 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 15 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 16 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 17 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 18 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 19 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 20 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 21 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 22 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 23 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 24 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 25 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 26 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 27 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 28 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 29 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 30 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 32 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 34 mm | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija ar hroma pārklājumu  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas galviņas pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas paredzētas rokas instrumentiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-4)