TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1608.3xx v1

Divpadsmitstūru muciņatslēga garā

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.301 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 10mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1608.302 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 13mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.303 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 14mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.304 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 15mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.305 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 16mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.306 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 17mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.307 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 18mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.308 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 19mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.309 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 21mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.310 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 22mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.311 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 24mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.312 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 26mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.313 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 27mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.314 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 30mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.315 Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 32mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-1:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 1: Hand-operated sockets | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā10 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 13 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 14 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 15 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 16 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 17 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 18 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 19 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 21 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 22 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 24 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 26 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 27 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 30 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga garā 32 mm | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija ar hroma pārklājumu  | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas paredzētas rokas instrumentiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Mucinatslēgas galviņas pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)