TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1608.4xx v1

Seškanšu triecienmuciņatslēga

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.401 Seškanšu triecienmuciņatslēga 8mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1608.402 Seškanšu triecienmuciņatslēga 10mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.403 Seškanšu triecienmuciņatslēga 11mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.404 Seškanšu triecienmuciņatslēga 12mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.405 Seškanšu triecienmuciņatslēga 13mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.406 Seškanšu triecienmuciņatslēga 14mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.407 Seškanšu triecienmuciņatslēga 15mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.408 Seškanšu triecienmuciņatslēga 16mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.409 Seškanšu triecienmuciņatslēga 17mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.410 Seškanšu triecienmuciņatslēga 18mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.411 Seškanšu triecienmuciņatslēga 19mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.412 Seškanšu triecienmuciņatslēga 21mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.413 Seškanšu triecienmuciņatslēga 22mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.414 Seškanšu triecienmuciņatslēga 23mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.415 Seškanšu triecienmuciņatslēga 24mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.416 Seškanšu triecienmuciņatslēga 27mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.417 Seškanšu triecienmuciņatslēga 30mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.418 Seškanšu triecienmuciņatslēga 32mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-2:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 2: Machine-operated sockets ("impact") | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 8 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 10 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 11 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 12 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 13 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 14 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 15 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 16 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 17 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 18 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 19 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 21 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 22 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 23 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 24 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 27 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 30 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu muciņatslēga 32 mm | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no leģēta tērauda(Chrome Alloy Steel, gunmetal finish) | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas paredzētas mehāniskiem instrumentiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas galviņas pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)