
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1608.5xx v1

Seškanšu triecienmuciņatslēga garā

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.501 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 13mm [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 1608.502 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 16mm | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.503 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 17mm | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.504 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 18mm | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.505 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 19mm | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.506 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 21mm | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.507 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 22mm | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.508 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 24mm | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.509 Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 27mm | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-2:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 2: Machine-operated sockets ("impact") vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** | | |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 13 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 16 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 17 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 18 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 19 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 21 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 22 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 24 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Seškanšu triecienmuciņatslēga garā 27 mm | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Izgatavots no leģēta tērauda(Chrome Alloy Steel, gunmetal finish) | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas paredzētas mehāniskajiem instrumentiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas galviņas pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)