
**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1611.007 v1**

**Hidraulisko šļūteņu prese, hidrauliska, pārvietojama**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1611.007 Hidraulisko šļūteņu prese, hidrauliska, pārvietojama [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Pārvietojama hidraulisko šļūteņu prese ar sūkni un indikatoru | Atbilst |  |  |  |
|  | Appresēšanas diametrs robežās 10 – 45 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Appresēšanas spēks ≥ 950 kN | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Darbināma ar hidraulisku rokas sūkni | Atbilst |  |  |  |
|  | Rokas sūkņa minimālais spiediens ≥ 630 bar | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Paredzēta darbam ar H16 matricām | Atbilst |  |  |  |
|  | Maināmas matricas | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Hidrauliskais rokas sūknis | Atbilst |  |  |  |
|  | Savienojošā šļūtene | Atbilst |  |  |  |
|  | Matricas: |  |  |  |  |
|  | Presēšanas matrica 16 - 10 | Atbilst |  |  |  |
|  | Presēšanas matrica 16 – 12 | Atbilst |  |  |  |
|  | Presēšanas matrica 16 – 14 | Atbilst |  |  |  |
|  | Presēšanas matrica 16 - 16 | Atbilst |  |  |  |
|  | Presēšanas matrica 16 – 19 | Atbilst |  |  |  |
|  | Presēšanas matrica 16 – 23 | Atbilst |  |  |  |
|  | Presēšanas matrica 16 – 27 | Atbilst |  |  |  |
|  | Presēšanas matrica 16 - 31 | Atbilst |  |  |  |
|  | Lietotāja instrukcija | Atbilst |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)