TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1612.001 v1

Lāpsta, sniega

| **Nr.** | | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |  |
|  | | Ražotājs (ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | | 1612.001 Lāpsta, sniega[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |  |
|  | | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |  |
|  | | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | | Oriģinālā lietošanas instrukcija uz iepakojuma sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Vides prasības** | | |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | | ≤ -30°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | | ≥ +5°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |  |
|  | | Garums | ≥ 1200 mm |  |  |  |
|  | | Platums | 450÷550 mm |  |  |  |
|  | | Kausa tipa plastikāta asmens ar uzlocītām sānu malām | Atbilst |  |  |  |
|  | | Asmens darba virsmas metāla aizsargs | Atbilst |  |  |  |
|  | | Vieglmetāla vai kompozītmateriāla kāts ar pretslīdes pārklājumu satvēriena zonā | Atbilst |  |  |  |
|  | | Ergonomisks plastikāta rokturis | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)