TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1612.001 v1

Lāpsta, sniega

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | 1612.001 Lāpsta, sniega[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija uz iepakojuma sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Vides prasības** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤ -30°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra  | ≥ +5°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Garums | ≥ 1200 mm |  |  |  |
|  | Platums | 450÷550 mm |  |  |  |
|  | Kausa tipa plastikāta asmens ar uzlocītām sānu malām | Atbilst |  |  |  |
|  | Asmens darba virsmas metāla aizsargs | Atbilst |  |  |  |
|  | Vieglmetāla vai kompozītmateriāla kāts ar pretslīdes pārklājumu satvēriena zonā | Atbilst |  |  |  |
|  | Ergonomisks plastikāta rokturis | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)