**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1613.008 v1**

**Montāžas rullis viena pārklāta vada izvilkšanai, montāžai, montējams uz balsta āķa**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1613.008 Montāžas rullis viena pārklāta vada izvilkšanai, montāžai, montējams uz balsta āķa [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas pie piegādes | LV vai EN |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā   attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Stiprināms uz balsta kāša | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Ruļļa ārējais diametrs | 110÷120 mm |  |  |  |
|  | Ruļļa gropes platums | 50÷55 mm |  |  |  |
|  | Ruļļa stiprinājums uz ass aprīkots ar iebūvētiem slēgtiem gultņiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Rullis izgatavots no paaugstinātas izturības materiāla, kurš nebojā vada izolāciju | Atbilst |  |  |  |
|  | Rāmis izgatavots no cinkota tērauda. | Atbilst |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 2 kg |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)