TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1613.020 v1

Maigle mazā SAX, PAS, CCS no 35-50 mm2

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1613.020 Maigle mazā SAX, PAS, CCS no 35-50 mm2 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Vada diametram ar izolāciju | 10 – 13mm |  |  |  |
|  | Vada šķērsgriezumam | 32 – 50mm2 |  |  |  |
|  | Maksimāli pieļaujamā slodze | ≥1500kg |  |  |  |
|  | Satvērējvirsmas minimālais garums | ≥90mm |  |  |  |
|  | Svars (kg) | 0.9 – 2kg |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Satvērējvirsmas reljefs | Bez rievojuma |  |  |  |
|  | Vilkšanas cilpa, nostiprināšanai pie vilkšanas bloka | Atbilst |  |  |  |
|  | Stiprinājums pie vada | Ar fiksācijas atsperi |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)