TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.013 v1

Lukturis, spēcīgs galvas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.013 Lukturis, spēcīgs galvas [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI 2014/30 ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta versija) | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | ES atbilstības deklatrācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤ -10°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra  | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Stiprinājums nodrošina luktura fiksāciju uz galvas vai ķiveres | Atbilst |  |  |  |
|  | Lampas tips LED | Atbilst |  |  |  |
|  | Stara garums  | ≥ 100 m |  |  |  |
|  | Maksimālā gaismas plūsma | ≥ 250 lm |  |  |  |
|  | Gaismas režīmu skaits, vismaz divi | Atbilst |  |  |  |
|  | Nepārtraukts darbības laiks  | ≥ 8h |  |  |  |
|  | Uzlāde no AC 230V | Atbilst |  |  |  |
|  | IP klase | ≥ IP4X |  |  |  |
|  | Barošanas avots lādējamas Li-Ion baterijas  | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Lampas korpuss izgatavots no triecienizturīgas plastmasas vai vieglmetāla sakausējuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Fiksācijai uz galvas izmanto regulējamu, elastīgu siksnu | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas avota uzlāde ar USB vadu | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas avots iestrādāts lampas aizmugurējā daļā, siksnās | Atbilst |  |  |  |
|  | Regulējams gaismas avota leņķis | ≥ 80° |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 0.4 kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)