TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.013 v1

Lukturis, spēcīgs galvas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.013 Lukturis, spēcīgs galvas [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI 2014/30 ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta versija) | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | ES atbilstības deklatrācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -10°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Stiprinājums nodrošina luktura fiksāciju uz galvas vai ķiveres | Atbilst |  |  |  |
|  | Lampas tips LED | Atbilst |  |  |  |
|  | Stara garums | ≥ 100 m |  |  |  |
|  | Maksimālā gaismas plūsma | ≥ 250 lm |  |  |  |
|  | Gaismas režīmu skaits, vismaz divi | Atbilst |  |  |  |
|  | Nepārtraukts darbības laiks | ≥ 8h |  |  |  |
|  | Uzlāde no AC 230V | Atbilst |  |  |  |
|  | IP klase | ≥ IP4X |  |  |  |
|  | Barošanas avots lādējamas Li-Ion baterijas | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Lampas korpuss izgatavots no triecienizturīgas plastmasas vai vieglmetāla sakausējuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Fiksācijai uz galvas izmanto regulējamu, elastīgu siksnu | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas avota uzlāde ar USB vadu | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas avots iestrādāts lampas aizmugurējā daļā, siksnās | Atbilst |  |  |  |
|  | Regulējams gaismas avota leņķis | ≥ 80° |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 0.4 kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol; if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value. [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-4)