
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.016 v1

Kaste sīklietu, liela

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.016 Kaste sīklietu, liela [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Izgatavots no triecienizturīga plastikāta | Atbilst |  |  |  |
|  | UV izturīga | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Ārējie izmēri: |  |  |  |  |
| 11.1. | Garums | 0.42÷0.48 m |  |  |  |
| 11.2. | Platums | 0.32÷0.38 m |  |  |  |
| 11.3. | Augstums | 0.08÷0.11 m |  |  |  |
|  | Sīklietu/sīkmateriālu glabāšanas nodalījumi modulāras konstrukcijas | 7÷14 gab. |  |  |  |
| 12.1. | Ar rokturi | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs





1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)