TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.018 v1 / TECHNICAL SPECIFICATION No. TS 1614.018 v1

**Mugursoma montieru / Backpack for lineman**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/Source[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes/Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 1614.018 Mugursoma montieru / 1614.018 Backpack for lineman [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** | |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 vai ekvivalents/ Compliance with quality and management standart ISO 9001 or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** | |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās / Original instructions for use in the following languages | LV vai EN / LV or EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra / Minimal working temperature | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra / Maximal working temperature | ≥+30°C |  |  |  |
|  | Izgatavota no UV izturīga, ūdensnecaurlaidīga sintētiska tekstila materiāla / Made from UV resistant, waterproof synthetic textile material | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija / Technical information** | |  |  |  |
|  | Stingra somas pamatne no mitruma neuzsūcoša materiāla / Rigid base of bag, non-absorbing material, of moisture | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Somas konstruktīvajam izpildījumam jānodrošina stabils vertikālais darba stāvoklis / The design performance of the bag must ensure a stable vertical working position | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atlokāma sānu virsma. Soma aprīkota ar ergonomisku rokturi un regulējamām plecu siksnām ar pleca daļas polsterējumiem / Flap side surface. Bag fitted with ergonomic handle and adjustable shoulder straps with shoulder pads | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Polsterēts muguras atbalsts / Padded back support | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Konstrukcija / Design** | |  |  |  |
|  | Mugursomas galvenā nodalījuma iekšējie izmēri: / Internal dimensions of the main compartment of the backpack: |  |  |  |  |
| 14.1. | Augstums / Height | 440 mm |  |  |  |
| 14.2. | Platums / With | 340 mm |  |  |  |
| 14.3. | Biezums / Thickness | 180 mm |  |  |  |
|  | Instrumentu un aprīkojuma ligzdas / Tool and equipment sockets |  |  |  |  |
| 15.1. | Pārskatāmi izvietotas, vismaz 8 individuālas skrūvgriežu (maksimālais diametrs 30mm) ligzdas somas iekšpusē / Located transparently, at least 8 individual screwdrivers (maximum diameter 30 mm) inside the bag | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 15.2. | Pārskatāmi izvietotas, vismaz 6 individuālas instrumentu ligzdas somas iekšpusē / Transparently located, at least 6 individual tool sockets inside the bag | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 15.3. | Somas ārpusē vismaz viena ārējā, atsevišķi aiztaisāma kabata / On the outside of the bag, at least one external, individually closed pocket | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 15.4. | Somas iekšējā nodalījuma izpildījums: Vismaz 3 iekškabatas elektromateriālu vai mazgabarīta rokas elektroinstrumentu uzglabāšanai / Performance of the inner compartment of the bag: At least 3 internal pocket electrical materials or small hand electrical instruments | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs / Picture has informative character



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol; if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value. [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-4)