TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.020 v1

**Instrumentu josta meistaru**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.020 Instrumentu josta meistaru [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
|  | Izgatavota no UV izturīga, sintētiska tekstila materiāla. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Jostas konstruktīvajam izpildījumam jānodrošina ērta instrumentu ievietošana | Atbilst |  |  |  |
|  | Josta aprīkota ar ergonomisku aizdari un regulējamu jostas garumu. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Instrumentu lielo kabatu izmēri |  |  |  |  |
| 11.1. | Augstuma | 170-240 mm |  |  |  |
| 11.2. | Platums | 190-250 mm |  |  |  |
| 11.3. | Biezums | 30-70 mm |  |  |  |
|  | Instrumentu mazo kabatu izmēri |  |  |  |  |
| 12.1. | Augstums | 120 -140 mm |  |  |  |
| 12.2. | Platums | 90 -160 mm |  |  |  |
| 12.3. | Biezums | 30-60 mm |  |  |  |
| 12.4. | Instrumentu lielo kabatu skaits | 2-4 gb. |  |  |  |
| 12.5. | Instrumentu mazo kabatu skaits | 3-5 gb. |  |  |  |
| 12.6. | Jostas garums | 1100-1300 mm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)