TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.021 v1/ TECHNICAL SPECIFICATION No. TS 1614.021 v1

**Instrumentu jostas soma ar aizdari/ Instrument belt bag with fastening**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 1614.021 Instrumentu jostas soma ar aizdari/1614.021 Instrument belt bag with fastening [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** | |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001/ Compliance with quality and management standart ISO 9001 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** | |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra / Minimal working temperature | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra / Maximal working temperature | ≥+30°C |  |  |  |
|  | Izgatavota no UV izturīga, ūdensnecaurlaidīga sintētiska tekstila materiāla / Made from UV resistant, waterproof synthetic textile material | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** | |  |  |  |
|  | Kabatas konstruktīvajam izpildījumam jānodrošina ērta instrumentu ievietošana / The constructive performance of the pocket should ensure that instruments are easily inserted | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Soma aprīkota ar ergonomisku aizdari / Bag fitted with ergonomic fastening | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Soma paredzēta montāžai uz jostas / The bag is designed for mounting on the belt | Atbilst |  |  |  |
|  | Sastāv no viena aizverama nodalījuma un ne mazāk kā viena atvērta tipa nodalījumiem / Consists of one closable bin and at least one open type of compartment | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Konstrukcija / Design** |  |  |  |  |
|  | Somas lielākā aizveramā nodalījuma iekšējie izmēri / Internal dimensions of the largest closing compartment of the bag |  |  |  |  |
| 13.1. | Augstums / Height | 220 mm |  |  |  |
| 13.2. | Platums / With | 130 mm |  |  |  |
| 13.3. | Biezums / Thickness | 100 mm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ Picture has informative character



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)