TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.023 v1

Lukturis, spēcīgs rokas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.023 Lukturis, spēcīgs rokas2 | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |
|  | CE zīme atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI 2014/30 ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta versija) | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | ES atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra  | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |
|  | Gaismas avota tips  | LED |  |  |  |
|  | Stara garums  | ≥ 300 m |  |  |  |
|  | Maksimālā gaismas plūsma | ≥ 400 lm |  |  |  |
|  | Nepārtraukts darbības laiks pie maksimālās gaismas plūsmas | ≥ 2 h |  |  |  |
|  | Uzlāde no AC 230V, 50 Hz un DC 12V | Atbilst |  |  |  |
|  | Barošanas avota uzlādes indikators  | Atbilst |  |  |  |
|  | IP klase | ≥ IP44 |  |  |  |
|  | Barošanas avots lādējamas Li-Ion baterijas  | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |
|  | Luktura korpuss izgatavots no triecienizturīgas plastmasas | Atbilst |  |  |  |
|  | Komplektā uzlādes adapteris no automašīnas | Atbilst |  |  |  |
|  | Ergonomisks rokturis | Atbilst |  |  |  |
|  | Aprīkots ar pamatni stabilai novietošanai uz horizontālām virsmām | Atbilst |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 1.2 kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)

2 AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-1)