TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.024 v1

**Soma instrumentu iekarei darbam GVL**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | Nr.1614.024 Soma instrumentu iekarei darbam GVL[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
| 4. | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 4. | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 5. | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;

attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 6. |  No ūdens necaurlaidīga materiāla (piem. sintētiska tekstila materiāla ar mitrumu necaurlaidīgu pārklājumu vai līdzvērtīgs) | Atbilst |  |  |  |
| 7. | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
| 9. | Somas paredzēta stiprināšanai pie iekares vai pozicionēšanas jostas | Atbilst |  |  |  |
| 10. | Somas platums, mm | 200 - 330 |  |  |  |
| 11. | Somas augstums, mm | 240 - 350 |  |  |  |
| 12. | Somas biezums, mm | 100 - 150 |  |  |  |
| 13. | Somai vismaz divi nodalījumi vai iekšējā kabata | Atbilst |  |  |  |
| 16. | Vismaz viens somas nodalījums aizverams  | Atbilst |  |  |  |
| 16. | Somas konstrukcijā iestrādāti vismaz divi fiksējami stiprinājumi, somas stiprināšanai pie iekares vai pozicionēšanas jostas, instrumentu un aprīkojuma stiprināšanas vietām. | Atbilst |  |  |  |
| 17. | Maksimālā slodze, kg | 10 |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)