TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.025 v1

Telts kabeļu montāžai

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)**  | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | 1614.025 Telts kabeļu montāžai [[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Pārvietojama, ātri uzstādāma telts ar sānu un vienu atveramu sānu malu | Atbilst |  |  |  |
|  | Telti iespējams stiprināt pie grunts | Atbilst |  |  |  |
|  | Telts rāmis ar pārklājuma materiālu veido vienotu konstrukciju. Demontāžas vai montāžas laikā rāmis nav jāatdala no pārklājuma. | Atbilst |  |  |  |
|  | Telts garums, m | 2 - 3 |  |  |  |
|  | Telts platums, m | 2 - 3 |  |  |  |
|  | Telts augstums, m | 1,8 – 2,3 |  |  |  |
|  | Telts svars, kg | 40 |  |  |  |
|  | Atveramā mala atritināma uz augšu vai atverama un atlokāma malas sienas vidusdaļa  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atveramās daļas aizdare un fiksācijas ar rāvējslēdzēju vai Velcro® stiprinājumiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Telts augšējā daļa veidota no gaiša materiāla, kas nodrošina gaismas caurlaidi | Atbilst |  |  |  |
|  | Viegls, pelējuma un ultravioletā starojuma noturīgs poliestera audums | Atbilst |  |  |  |
|  | Materiālam ūdens atgrūdošas īpašības, ūdens caurlaidības indekss, mm | ≥ 10000 |  |  |  |
|  | Telts sānu sienas nodrošina liesmu atgrūšanu / liesmas neuzturēšanu | Atbilst |  |  |  |
|  | Telts komplektā ar tekstila somu, telts transportēšanai un glabāšanai | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

 

1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)