TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.027 v1

Pagarinātājs, spoles, 4 vietīgs, 50 m, 3x2,5 mm2

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | 1614.027 Pagarinātājs, spoles, 4 vietīgs, 50 m, 3x2,5 mm2 [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | LVS EN 61242:2002 Elektropiederumi - Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma kabeļu spoles | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija uz iepakojuma sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Vienfāzes pagarinātājs  | Atbilst |  |  |  |
|  | Darba spriegums | 230 V, 50 Hz |  |  |  |
|  | Kabeļa garums | 50 m |  |  |  |
|  | Vadu skaits kabelī | 3 |  |  |  |
|  | Vada šķērsgriezums | ≥ 2,5 mm2 |  |  |  |
|  | Lietošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≥ - 25 °C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ + 30 °C |  |  |  |
|  | IP klase | IP44 |  |  |  |
|  | Triecienizturīga spole no strāvu nevadoša materiāla | Atbilst |  |  |  |
|  | Metāla cauruļu rāmis | Atbilst |  |  |  |
|  | Rozešu skaits spolē | 4 |  |  |  |
|  | Rozetes ar atveramu vāciņu, kurš fiksējas ar atsperi | Atbilst |  |  |  |
|  | Rozetes pieļaujamā slodzes strāva | 16 A |  |  |  |
|  | TN-S sistēmas rozetes | Atbilst |  |  |  |
|  | Maksimāli pieļaujamā slodze satītā veidā | ≥ 1 kW |  |  |  |
|  | Maksimāli pieļaujamā slodze iztītā veidā | ≥ 2,5 kW |  |  |  |
|  | Spoles bremze | Atbilst |  |  |  |
|  | Termoaizsardzības slēdzis | Iebūvēts spoles korpusā |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)