TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.038 v1

Bruģakmens satvērējs

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.038 Bruģakmens satvērējs[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | +30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Minimālais darba satvērums 80-100 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Maksimālais darba satvērums 380-420 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Aprīkota ar maināmiem asmeņiem bruģakmeņu satveršanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Asmens bruģakmens satveršanai īss 50-60 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Asmens bruģakmens satveršanai garš 60-70 mm | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Metāls apstrādāts ar pret rūsas pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Rokturi aprīkoti ar pretslīdes pārklājumu satvēriena zonā | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Bruģakmeņu satvērējs | Atbilst |  |  |  |
|  | Īso asmeņu komplekts (divi asmeņi) | Atbilst |  |  |  |
|  | Garo asmeņu komplekts (divi asmeņi) | Atbilst |  |  |  |
|  | Rezerves asmeņu komplekts, 2 garie, 2 īsie | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)