TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.040 v1

Vadu un kabeļu aizsargs (rampa), PVC, 3 kanāli

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.040 Vadu un kabeļu aizsargs (rampa), PVC, 3 kanāli[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2006/42/EK par mašīnām. | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (gaisam) | -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (gaisam) | +30°C |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Vadu un kabeļu aizsargs, gumijas rampa ar PVC vāku. | Atbilst |  |  |  |
|  | Ietilpība - 3 atsevišķi kabeļkanāli 50x50mm katrs | Atbilst |  |  |  |
|  | Paredzēts izmantošanai uz ietvēm, laukumiem un brauktuvēm ar atbilstošu brīdinošo marķējumu (dzeltens ar melnu) | Atbilst |  |  |  |
|  | Garums 850-1050 mm, moduļveida konstrukcija ar savietošanas iespēju | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)