TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.041 v1

Instrumentu ratiņi ar instrumentiem, 7 atvilktnes

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.041 Instrumentu ratiņi ar instrumentiem, 7 atvilktnes [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Pārvietojami instrumentu rati ar ne mazāk kā 7 atvilktnēm, izgatavots no lokšņu tērauda | Atbilst |  |  |  |
|  | Virsma ar gumijas vai līdzvērtīga materiāla pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Atvilktņu sliedes ar lodīšu gultņiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Atvilnes slēdzamas ar centrālo atslēgu | Atbilst |  |  |  |
|  | Atvilktnes 100% izvelkamas, | Atbilst |  |  |  |
|  | Riteņi: |  |  |  |  |
|  | Diametrs, ≥ 90 mm | Norādīt |  |  |  |
|  | Četri transporta riteņi, divi no tiem rotējoši ar bremzes funkciju | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā minimālā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | 13 gab. - muciņas 1/4“: 4 - 4,5 -5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm |  |  |  |  |
|  | 10 gab. - muciņas 3/8“: 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm; |  |  |  |  |
|  | 17 gab. - muciņas 1/2“: 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm; |  |  |  |  |
|  | 7 gab. - muciņas 1/4“: garums 50 mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm; |  |  |  |  |
|  | 6 gab. - muciņas 3/8“: garums 63 mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm; |  |  |  |  |
|  | 5 gab.- muciņas 1/2“: garums 77 mm 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm; |  |  |  |  |
|  | 3 gab. - muciņas priekš aizdedzes svecēm 1/2“: 16 – 18 (3/8“) - 21 mm; |  |  |  |  |
|  | 5 gab. - muciņas 1/4“ E – profila: E4 - E5 - E6 - E7 - E8; |  |  |  |  |
|  | 5 gab. - muciņas 3/8“ E – profila: E10 - E11 - E12 - E14 - E16; |  |  |  |  |
|  | 3 gab. - muciņas 1/2“ E – profila: E18 - E20 - E24; |  |  |  |  |
|  | 4 gab. - 1/4“ plakanais skrūvgriezis muciņā PL 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm; |  |  |  |  |
|  | 3 gab. - 1/4“ krustiņa skrūvgriezis muciņā PH 0 - 1 – 2; |  |  |  |  |
|  | 3 gab. - 1/4“ krustiņa skrūvgriezis muciņā PZ 0 - 1 – 2; |  |  |  |  |
|  | 4 gab. - 1/4“ seškante muciņā 3 - 4 - 5 - 6 mm; |  |  |  |  |
|  | 8 gab. - 1/4“ TORX muciņā T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30; |  |  |  |  |
|  | 8 gab. - 1/4“ TORX ar caurumu muciņā T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30; |  |  |  |  |
|  | 2 gab. - adapteri priekš 8 mm un 10 mm ieliktņiem 3/8“ - 1/2“; |  |  |  |  |
|  | 3 gab. - (8 mm) ieliktnis plakanais skrūvgriezis PL 8 - 10 - 12 mm; |  |  |  |  |
|  | 2 gab. - (8 mm) ieliktnis krustiņa skrūvgriezis PH 3 – 4; |  |  |  |  |
|  | 2 gab. - (8 mm) ieliktnis krustiņa skrūvgriezis PZ 3 – 4; |  |  |  |  |
|  | 5 gab. - (8 mm) ieliktnis seškante: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm; |  |  |  |  |
|  | 6 gab. - ieliktnis TORX (8 mm) T40 - T45 - T50-(10mm)- T55 - T60 - T70; |  |  |  |  |
|  | 6 gab. - ieliktnis TORX ar caurumu (8 mm) T40 - T45 - T50-(10mm)- T55 - T60 - T70; |  |  |  |  |
|  | 3 gab. - sprūdatslēga ar ergonomisku rokturi un pārslēga mehānismu 1/4“ - 3/8“ - 1/2“; |  |  |  |  |
|  | 3 gab. - kardāni: 1/4“ - 3/8“ - 1/2“; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - pagarinājums 1/2“: 125 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - pagarinājums 1/2“: 250 mm ar 1/2“ adapteri; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - pagarinājums 3/8”: 125 mm; |  |  |  |  |
|  | 2 gab. - pagarinājums 1/4”: 52 mm un 100 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - ergonomisks rokturis priekš 1/4“ muciņām (izmantojams arī kā pagarinātājs); |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - T-veida slīdošais rokturis 1/4“ 150 mm; |  |  |  |  |
|  | 7 gab. - L veida seškantes: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm. |  |  |  |  |
|  | 1 gab. – kombinētās plakanknaibles 175 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - plakanstangas ar smailiem galiem 160 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - sānknaibles 115 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab.- sānknaibles 165 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - taisnās sprostu stangas saspiešanai 175 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - sprostu stangas leņķī saspiešanai 175 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. taisnās sprostu stangas atspiešanai 175 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - sprostu stangas leņķī atspiešanai 175 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - metāla lokšņu šķēres 260 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - universālas automātiski fiksējamas stangas (spailes), platums 0-40 mm, 250 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - metāla nazis ar maināmiem asmeņiem 155 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - plakanknaibles ar atsperi 130 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - kniedējamā pistole 280 mm priekš 2,4 - 3 - 4 - 4,8 mm kniedēm; |  |  |  |  |
|  | Kaltu, tapsišu un punktsišu komplekts - 13 gab |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - fiksējoša izmēra universālas stangas 250 mm ar max satveršanas diametru 70 mm. |  |  |  |  |
|  | 9 gab. - L veida seškantes 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm; |  |  |  |  |
|  | 9 gab. - L veida TORX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50; |  |  |  |  |
|  | 6 gab. - sitamie divkomponentu plakanie skrūvgrieži ar ergonomisku rokturi, 1/4" kvadrāta ieeju PL 3x100; 6x38; 5x75; 6x100; 10x200; 8x150; |  |  |  |  |
|  | 5 gab. - sitamie divkomponentu krustiņa skrūvgrieži ar ergonomisku rokturi, 1/4" kvadrāta ieeju PH 0x100; PH2X38; PH1X75; PH2X100; PH3X150; |  |  |  |  |
|  | 2 gab. - adapters priekš 10 mm ieliktņiem 3/8“ - 1/2“; |  |  |  |  |
|  | 7 gab. - 10 mm seškantes 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 x 30 mm; |  |  |  |  |
|  | 7 gab. - 10 mm seškantes 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 x 75 mm; |  |  |  |  |
|  | 7 gab. - 10 mm TORX T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 x 30 mm; |  |  |  |  |
|  | 7 gab. - 10 mm TORX T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 x 75 mm |  |  |  |  |
|  | 5 gab. - 10 mm XZN M5 - M6 - M8 - M10 - M12 x 30 mm; |  |  |  |  |
|  | 5 gab. - 10 mm XZN M5 - M6 - M8 - M10 - M12 x 75 mm; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - āmurs ar koka kātu, fiksējošu šķelttapu un fiksējošu cauruli kāta galā; |  |  |  |  |
|  | 1 gab. - mērlente ar lentes garumu 3 m. |  |  |  |  |
|  | 25 gab. - kombinētās atslēgas: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 – 11 – 12 – 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 – 32 mm; |  |  |  |  |
|  | 12 gab. - uzmetamās atslēgas: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13- 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 -24x26 - 25x28 - 27x32 mm; |  |  |  |  |
|  | Kombinēto uzgriežņu atslēgu ar reverso mehānismu komplekts 8-22mm |  |  |  |  |
|  | Lokano muciņatslēgu komplekts (6 - 19 mm) - 7 gab |  |  |  |  |
|  | Stellatslēga -22mm |  |  |  |  |
|  | Stellatslēga -32mm |  |  |  |  |
|  | Plakanknaibles regulējamās 250mm |  |  |  |  |
|  | Kabeļu šķēres Alumīnijam un varam, līdz 70mm2 |  |  |  |  |
|  | Knaibles ar fiksatoru 250mm 3gab. |  |  |  |  |
|  | Meiselis 200mm |  |  |  |  |
|  | Metāla zāģa turētājs ar ergonomisku rokturi un 300mm asmeni |  |  |  |  |
|  | Lauznis naglu vilcējs 600mm |  |  |  |  |
|  | Vīļu komplekts 200mm metālam 5gab.: plakana, trīsstūrveida, kvadrātveida, apaļa, pusapaļa |  |  |  |  |
|  | Skrūvgriežu komplekts 6. gab.: PH1, PH2, PZ1, PZ2 SL0.8, SL1.0 |  |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)