TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.043 v1

Lukturis rokas ar magnētu

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts | Norādīt |  |  |  |
|  | 1614.043 Lukturis rokas ar magnētu[[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu[[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās | Norādīt |  |  |  |
| **Standarti/Standards**[[5]](#footnote-5) | | |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas parlamenta un Padomes direktīva 2014/30/EK par elektromagnētisko savietojamību | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija/Documentation** | | |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra ≤ +5°C | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra ≥ +30°C | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Lukturim iebūvēts lādējams akumulators | Atbilst |  |  |  |
|  | Akumulatora uzlāde ar USB vada palīdzību | Atbilst |  |  |  |
|  | Akumulatora uzlādes indikācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Luktura korpusā iestrādāts magnets, piestiprināšanai metāla virsmām | Atbilst |  |  |  |
|  | Luktura korpusā iestrādāts atlokāms āķis, luktura iekarināšanai virs darba vietas | Atbilst |  |  |  |
|  | Gaismas avota tips LED | Atbilst |  |  |  |
|  | IP klase ≥ IP20 | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Maksimālā gaismas plūsma ≥300 lm | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Vismaz trīs gaismas darba režīmi | Atbilst |  |  |  |
|  | Lukturim lokāms korpuss, apgaismojamās virsmas pielāgošanai | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Lukturis ar akumulatoru | Atbilst |  |  |  |
|  | USB lādēšanas vads | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta datnes nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums/reference/cods) [↑](#footnote-ref-4)
5. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

   Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/)>). [↑](#footnote-ref-5)