**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1615.004 v1**

**Kabeļu spaiļu un kurpju turētājs**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1615.004 Kabeļu spaiļu un kurpju turētājs [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā

attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Paredzēts spailēm ar diametru (mm) |  17 - 45 |  |  |  |
|  | Roktura garums (mm) |  180 - 220 |  |  |  |
|  | Stiprināšana pie spailes vai kurpes | ar skrūvējamu mehānismu |  |  |  |
|  | Spailes vai kurpes satveramā virsma | plakana |  |  |  |
|  | **Piegāde** |  |  |  |  |
|  | Piegādes komplekts | Kabeļu spaiļu un kurpju turētājs |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)