TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1616.007 v1

Zaru cirtnis

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1616.007 Zaru cirtnis [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+60°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Garums | 500-510mm |  |  |  |
|  | Svars | 0.4-0.5kg |  |  |  |
|  | Platums | 115-125mm |  |  |  |
|  | Asmenis izgatavots no rūdīta tērauda | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Ergonomisks ar pretslīdes materiālu pārklāts rokturis | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | | |  |  |  |
|  | Atbilstoša asmeni nosedzoša maksts | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)