TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1618.003 v1

Rokas zāģis

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1618.003 Rokas zāģis[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Asmens garums, mm | 480-510 |  |  |  |
|  | Ar trīspusēju zobu slīpējumu un rūdītām zobu smailēm. | Atbilst |  |  |  |
|  | Darba gājiens abos virzienos | Atbilst |  |  |  |
|  | Ergonomisks divkomponenta materiāla rokturis ar leņķa atduri 90 un 45 grādos pret asmens muguru.  | Atbilst |  |  |  |
|  | Zāģa zobu skaits collā | ≤8 |  |  |  |
|  | Universiālā pielietojuma zāģis | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Komplektā ar asmens aizsargu. | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)