
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1618.007 v1

Šņores zāģis/ Rope saw

| **Nr.** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija/ General information** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1618.007 Šņores zāģis/ Rope saw[[2]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify |  |  |  |
| **Standarti/ Standarts** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts IEC 62192 (VDE 0682-652:2010-02) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts ISO9001 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Dokumentācija/ Documentation** | | |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; /.jpg or .jpeg format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; /resolution of at least 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; /the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read; * attēls nav papildināts ar reklāmu /the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās /Original instructions for use in the following languages | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra/ Lowest working teperature | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra/ Highest temperature | ≤+30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija/ Technical information** | | |  |  |  |
|  | Griezējinstruments (ķēde)/Chain device |  |  |  |  |
|  | Ķēdes tips/Chain type | 0.050” |  |  |  |
|  | Ķēdes solis/ Chain step | 3/8” |  |  |  |
|  | Griezējzoba leņķis/ Top-plate cutting angle | 68° |  |  |  |
|  | Asināšanas leņķis/ Top-plate filling angle | 30° |  |  |  |
|  | Gājiena griešanas dziļums/ Chip thickness,mm | 0.65 |  |  |  |
|  | Auklas parametri/Saw line |  |  |  |  |
|  | Auklas diametrs/Rope diameter, mm | 2,4-2,6 |  |  |  |
|  | Dinamiskā izturība/Load, daN | ≥580 daN |  |  |  |
| **Konstrukcija/ Construction** | | |  |  |  |
|  | Absolūti droša metode, vienmēr iespējams iegūt drošu distanci no zāģējamā koka, ergonomiski rokturi, iespējams zāģēt koka spiediena pusē, vienkārša apmācība darba procesā./ Absolutely safe method, Always possible to obtain safety distance, Ergonomical advantage, Cutting possible from the pressure-side, Easy to learn. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija/ Minimum requirements** | | |  |  |  |
| 13. | Ar ķēdes pozicionēšanas ierīci aprīkota griezējķēde un eļļas izturīgu uzglabāšanas somu/ Special saw chain Equipped with positioning device and oil resistant bag | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 14. | Darba aukla ar pievienojumiem/ Working line | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 15. | Palīgierīce auklas pārmešanai/ Throw bag | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 16. | Saliekama soma, ērtai pārnēsāšanai, ierīces uzglabāšanai un lietošanai/ Colapsible bag | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 17. | Ergonomiski, ērti vilkšanas rokturi/ Ergonomic, easy pulling handles | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ The exact source of technical information (data sheet title and page) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)