TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1618.008 v1

Teleskopiskais zāģa kāts

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1618.008 Teleskopiskais zāģa kāts [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 61235:2002 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.6.dokumentācijai) | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.6.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Izgatavots no izolējošas stiklšķiedras materiāla | Atbilst |  |  |  |
|  | Konstrukcijas dialektriskā izturība pieskarspriegumam | ≥50 kV |  |  |  |
|  | Cilindriskas formas posmi, sabīdāmi viens otrā | Atbilst |  |  |  |
|  | Fiksācija jebkurā stieņa darba garumā | Atbilst |  |  |  |
|  | Maksimālais darba garums | 9 – 10 m |  |  |  |
|  | Transportēšanas stāvokļa garums | 2.5 – 2.7 m |  |  |  |
|  | Ārējais stieņa diametrs | ≤50 mm |  |  |  |
|  | Instrumentu un aprīkojuma pievienojums | Iekšējais ¾” UNC tipa |  |  |  |
|  | Komplektā iekļauts transportēšanas futlāris | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)