
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1619.001 v1

Domkrats, hidrauliskais

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1619.001 Domkrats, hidrauliskais[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 1494+A1:2009. Pārvietojamie vai pārnēsājamie domkrati un ar tiem saistītās palīgierīces | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Celtspēja | 40/20 t |  |  |  |
|  | Domkrata cēlāja mehānisma minimālais augstums | ≤ 210 mm |  |  |  |
|  | 40t cilindra darba gājiens | 70 – 110 mm |  |  |  |
|  | 20t cilindra darba gājiens | 65 – 95 mm |  |  |  |
|  | Cilindru kopējais darba gājiens | 135 -205 mm |  |  |  |
|  | Gaisa spiediens | 6 – 10 bar |  |  |  |
|  | Roktura garums | 1250 – 1450 mm |  |  |  |
|  | Ergonomisks rokturi transportēšanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Aprīkots ar ritentiņiem ērtai pārvietošanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 60 kg |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** | |  |  |  |  |
|  | Papildus uzgalis | 70 – 80 mm |  |  |  |
|  | Papildus uzgalis | 40 – 50 mm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)