TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1619.009 v1

Agregātu iecelšanas, izcelšanas palīgiekārta ar rokas hidropiedziņu

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1619.009 Agregātu iecelšanas, izcelšanas palīg iekārta ar rokas hidropiedziņu [[2]](#footnote-2)  | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 1494+A1:2009. Pārvietojamie vai pārnēsājamie domkrati un ar tiem saistītās palīgierīces | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK par mašīnām | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤ -10°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra  | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Celtspēja strēles galā  | ≥ 1000kg |  |  |  |
|  | Strēles pacelšanas veids | Darbināms ar rokas hidraulisko domkratu |  |  |  |
|  | Strēles sniegums regulējams, nodrošina minimālo sniegumu ≥600 mm, maksimālo sniegumu ≤1600 mm | Norādīt  |  |  |  |
|  | Strēles gala aprīkojums | Ķēde ar āķī galā |  |  |  |
|  | Ķēdes saīsināšanas āķis | Atbilstoši celtspējai |  |  |  |
|  | Atbalsta kāju garums | ≤1500 mm |  |  |  |
|  | Iespējams nolaist celšanas āķi atbalsta kāju augstumā | Atbilst |  |  |  |
|  | Maksimālais pacelšanas augstums | ≥ 2000 mm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)