TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1621.011 v1

Urbju komplekts metālam, slīpēta tipa (G)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1621.011 Urbju komplekts metālam, slīpēta tipa (G) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam DIN 338N Parallel shank twist drills, jobber series | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam DIN 1414-1 Technical specifications for twist drills of high-speed steel - Part 1: Requirements | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Urbuma izmēri | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 |  |  |  |
|  | Griezējmateriāls | HSS (darbarīku tērauds) |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Slīpēta tipa (G) | Atbilst |  |  |  |
|  | Urbju stiprinājums paredzēts rokas elektroinstrumentu patronām | Atbilst |  |  |  |
|  | Paredzēts lietošanai elektriskajās urbjmašīnās | Atbilst |  |  |  |
| **Komplektācija** | |  |  |  |  |
|  | Ievietots izturīgā plastikāta vai tēraudloksnes kārbā ar noņemamu vai aizveramu vāku | Atbilst |  |  |  |
|  | Individuālas visu elementu fiksācijas vietas | Atbilst |  |  |  |
|  | Urbju novietņu atzīmes | mm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)