TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1621.013 v1

Urbju komplekts betonam (līdz 13 mm ar parasto galu)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1621.013 Urbju komplekts betonam. (līdz 13 mm ar parasto galu) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | |  |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija uz iepakojuma sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Urbju paredzēti stiprināt standarta urbjmašīnas patronā | Atbilst |  |  |  |
|  | Griezēj šķautņu skaits | ≥ 2 |  |  |  |
|  | Paredzēts lietošanai elektriskajās urbjmašīnās-perforatoros | Atbilst |  |  |  |
|  | Triecienizturīgā plastikāta vai tērauda loksnes kārbā ar noņemamu vai atveramu vāku un individuālām visu elementu fiksācijas ligzdām | Atbilst |  |  |  |
|  | Komplekta daļu skaits | 5 - 7 |  |  |  |
|  | Komplekts sastāv vismaz no:  1 gb betona urbis 5x85 mm  1 gb betona urbis 6x100 mm  1 gb betona urbis 8x110 mm  1 gb betona urbis 10x150 mm  1 gb betona urbis 12x150 mm | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)