TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1621.1xx v1

Pakāpjurbji

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)**  | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1621.101 Pakāpjurbis no 4 līdz 32 mm 2  | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 1621.102 Pakāpjurbis no 9 līdz 36 mm  | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikuma, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Griezējmateriāls: HSSE darbarīku tērauds | Atbilst |  |  |  |
|  | Lietošanai rokas elektriskajās un akumulatoru urbjmašīnās  | Atbilst |  |  |  |
|  | Pakāpjurbja izmēri atbilstoši 2. punkta prasībām  |  |  |  |  |
| 11.1. | Urbja diametrs, mm | 4 ÷ 32 |  |  |  |
| 11.2. | Urbja diametru solis, mm | ≤ 3 |  |  |  |
| 11.3. | Urbja stiprinājums patonā, mm | ≤ 13 |  |  |  |
|  | Pakāpjurbja izmēri atbilstoši 3. punkta prasībām  |  |  |  |  |
| 12.1. | Urbja diametrs, mm  | 9 ÷ 36 |  |  |  |
| 12.2. | Urbja diametru solis, mm  | ≤ 4 |  |  |  |
| 12.3. | Urbja stiprinājums patronā, mm  | ≤ 13 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)