TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1621.4xx v1

Urbis betonam SDS Plus

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1621.401 Urbis betonam SDS Plus 6mm [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 1621.402 Urbis betonam SDS Plus 8mm | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 1621.403 Urbis betonam SDS Plus 10mm | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 1621.404 Urbis betonam SDS Plus 25mm | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Urbju garums: |  |  |  |  |
|  | Atbilstoši 2 punkta prasībām | 100 - 115 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 3 punkta prasībām | 100 - 150 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 4 punkta prasībām | 100 - 120 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 5 punkta prasībām | 400 - 500 mm |  |  |  |
|  | Urbuma izmērs: |  |  |  |  |
|  | Atbilstoši 2 punkta prasībām | 6 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 3 punkta prasībām | 8 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 4 punkta prasībām | 10 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 5 punkta prasībām | 25 mm |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Urbja stiprinājums atbilstoši SDS Plus standartam | Atbilst |  |  |  |
|  | Griezēj šķautņu skaits | ≥ 3 |  |  |  |
|  | Paredzēts lietošanai elektriskajās urbjmašīnās-perforatoros | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)