TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1621.5xx v1

Spirālurbis kokam, 200-250mm

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1621.501 Spirālurbis kokam, 200-250mm, 16mm [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 1621.502 Spirālurbis kokam, 200-250mm, 22mm | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Urbja darba garums | 200-250 mm |  |  |  |
|  | Urbuma izmēri |  |  |  |  |
|  | Atbilstoši 2 punktam | 16 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 3 punktam | 22 mm |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Spirālurbja tips | Lewis |  |  |  |
|  | Griezējmateriāls | C45 (nepārtraukti rūdīts) |  |  |  |
|  | Urbju stiprinājums heksagonāls, paredzēts rokas elektroinstrumentiem | 7/16” |  |  |  |
|  | Urbja stiprinājuma fiksācija atbilstoši attēlam b | Atbilst |  |  |  |
|  | Paredzēts urbšanai mitrā koksnē ( ar paplašinātu griezējdaļu) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



Attēls b:



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)