TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1621.8xx v1

Lokšņu metāla caurumotājs

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1621.801 Lokšņu metāla caurumotājs 15.2mm [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 1621.802 Lokšņu metāla caurumotājs 25.4mm | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 1621.803 Lokšņu metāla caurumotājs 30.5mm | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 1621.804 Lokšņu metāla caurumotājs 37mm | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +30°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Griezējmateriāls: darbarīku tērauds | Atbilst |  |  |  |
|  | Paredzēts caurumu izveidei tērauda, alumīnija, plastikāta un stikla šķiedras plāksnēs | Atbilst |  |  |  |
|  | Perforatora izmēri 2 mm tērauda plāksnei |  |  |  |  |
|  | Atbilstoši 2. punkta prasībām | 15.2 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 3. punkta prasībām | 25.4 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 4. punkta prasībām | 30.5 mm |  |  |  |
|  | Perforatora izmērs 3 mm tērauda plāksnei atbilstoši 5. punkta prasībām | 37 mm |  |  |  |
| **Komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Katra izmēra instrumenta komplektā ietilpst: savilcēja skrūve, veidnis, presforma | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)