TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1622.013 v1

Vidsprieguma kabeļu apstrādes instrumentu komplekts

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1622.013 Vidsprieguma kabeļu apstrādes instrumentu komplekts [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 14001 | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ -15°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +35°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Kopējais komplekta svars | 3.2 – 3.6 Kg |  |  |  |
|  | Komplekta kastes augstums | ≤ 90 mm |  |  |  |
|  | Komplekta kastes platums | ≤ 300 mm |  |  |  |
|  | Komplekta kastes garums | ≤ 400 mm |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Instrumenti izgatavoti no izturīga materiāla, kuri atbilst 4. un 5. Punktā minētajām prasībām | Atbilst |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | AMX kabeļa ārējā apvalka noņemšanas instruments | Atbilst |  |  |  |
|  | Atslēga AMX instrumenta pārvietošanai pa kabeli | Atbilst |  |  |  |
|  | AMS kabeļa ārējā apvalka noņemšanas instruments | Atbilst |  |  |  |
|  | FBS kabeļu pusvadītāja noņemšanas instruments  | Atbilst |  |  |  |
|  | IMS II Kabeļa dzīslas izolācijas noņemšanas instruments | Atbilst |  |  |  |
|  | UFS Kabeļa dzīslas izolācijas fāzītes instruments | Atbilst |  |  |  |
|  | Komplektā silikona smēre instrumentiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Kaste ar paredzētām vietām katram instrumentam | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)