
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1623.009 v1

Griezējdisks metālam un nerūsējošā tērauda apstrādei 230mm

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1623.009 Griezējdisks metālam un nerūsējošā tērauda apstrādei 230mm. [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | LVS EN 12413+A1:2011 Drošuma prasības abrazīviem izstrādājumiem ar saistvielu | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija uz iepakojuma sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Griezējdiska diametrs | 230 mm |  |  |  |
|  | Griezējdiska biezums | 1.8 mm |  |  |  |
|  | Griezējdiska stiprinājuma vietas diametrs | 22.23 mm |  |  |  |
|  | Paredzēts metāla un nerūsējošā tērauda apstrādei | Atbilst |  |  |  |
|  | Kvalitātes klase | A 46-T |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)