TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1624.006 v1

Gāzes degļu komplekts

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1624.006 Gāzes degļu komplekts [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Ražotnes atbilstība standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN13611:2015/AC:2016 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN13611:2015 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.8.dokumentācijai) | ≤ -15°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.8.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Paredzēts darbam ar sašķidrinātu naftas gāzi | Propāns |  |  |  |
|  | Liesmas tips paredzēts elektropārvades kabeļu izbūves un remonta darbos | Atbilst |  |  |  |
|  | Paredzēts darbam ar propāna baloniem | 27 l |  |  |  |
|  | Vītne spiediena regulatora stiprināšanai pie balona | W21.8X1/14" (LH) |  |  |  |
|  | Spiediena regulatora vārsts | Komplektā |  |  |  |
|  | Maksimālais gāzes darba spiediens | ≤ 0.3 MPa (3kgf/cm2) |  |  |  |
|  | Rokturis | Ergonomisks, ar pjezo aizdedzi, ar liesmas režīmu pārslēdzi. |  |  |  |
|  | Liesmas regulēšana | Rokturī, ar atsevišķiem regulatoriem katram darba režīmam |  |  |  |
|  | Liesmas darba režīmu daudzums | 2 |  |  |  |
|  | Gāzes degļa izmērs, lielais | 49 ÷ 51 mm |  |  |  |
|  | Gāzes degļa izmērs, vidējais | 37 ÷ 39 mm |  |  |  |
|  | Gāzes degļa izmērs, mazais | 17 ÷ 22 mm |  |  |  |
|  | Šļūtenes garums | ≥ 4 m |  |  |  |
|  | **Komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Tēraudloksnes kaste ar rokturi pārnesāšanai un individuālajām elementu ligzdām | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)